|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Terex Breek/Zeef installatie. (NL)  Input:   * Puin en Bouw en Sloopafval <500mm. * SG ca. 1,6 ton /m3. * Capaciteit 200 t/h. * Horizontale Impact breker heeft een capaciteit van Ca. 265 t/h. * Terrein ca 30 x 50m. Hoogte 8- 11m.   Output:   * Fe Schrot. * Residu van het sorteerstation. Hout, plastics enz.   Geproduceerde puin fracties:   * Aggregaat <8mm. Ca. 98 t/h. * Aggregaat >8<15mm. Ca. 42 t/h. * Aggregaat >15<25mm. Ca. 56 t/h.   Geïnstalleerd vermogen:   * Totaal: 410 kW. * Impact breker: 225 kW. |

|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Terex Crushing Screening Plant. (Eng.)  Input:   * Clean Rubble and Construction Demolition waste. <500mm. * Bulk Density 1.6 t/m3. * Process Capacity 200 t/h. * Horizontal shaft Impact crusher has a process capacity of 265 t/h. * Footprint ca 30 x 50m. Height 8-11m. Excluding stockpiles.   Output:   * Ferrous scrap. * Unwanted residue from the picking station. (Wood, plastic, etc.)   Produced material fractions.   * Aggregate <8mm. Approx. 98 t/h. * Aggregate >8<15mm. Approx. 42 t/h. * Aggregate >15<25 mm. Approx. 56 t/h.   Installed motor power:   * Total: 410 kW. * Impact Crusher: 225 kW. |

|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Terex Brech und Sieb Anlage. (D)  Aufgabe:   * Bauschutt Misch abfall <500mm. * Schuut gewicht ca 1,6 t/m3. * Leistung 200 t/st. * Horizontal Impact Brecher, Leistung ca. 265 t/st. * Bau oberflach: ca 30 x 50m. Höhe ca 8-12m.   Production.   * Fe Schrott. * Residu von Sortier station. Holz, plastic usw.   Produzierte Aggregaten:   * Kornung <8mm. Ca. 98 t/h. * Kornung >8<15mm. Ca. 42 t/h. * Kornung >15<25mm. Ca. 56 t/h.   Installierte Motor leistung:   * Total: 410 kW. * Impact Brecher: 225 kW. |

|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Installation TEREX de concassage et criblage (FR)  Entrée:   * Déchets de démolition et construction <500mm. * Densité entrante environ 1,6 tonne /m3. * Capacité 200 t/h. * Broyeur à percussion horizontal avec une capacité d’environ 265 tonnes/heure * Empreinte environ 30 x 50m. Hauteur 8- 11m.   Sortie:   * Déchets Ferreux * Résidu de la plateforme de tri. Du bois/ plastiques etc.   Fractions de matériaux de constructions produites:   * Granulat <8mm. Environ 98 t/h. * Granulat >8<15mm. Environ 42 t/h. * Granulat >15<25mm. Environ 56 t/h.   Puissance installée:   * Total: 410 kW. * Broyeur à percussion: 225 kW. |

|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Terex Kırma / Elek kurulumu. (TR)  Input:   * Moloz ve İnşaat ve Yıkım Atıkları <500mm. * SG yaklaşık 1,6 ton/m3. * Kapasite 200 ton/sa. * Yatay Darbeli kırıcı, Yaklaşık kapasiteye sahiptir. 265 ton/sa. * Arazi yaklaşık 30 x 50m. Yükseklik 8-11m.   Output:   * Fe Schrot. * Ayıklama istasyonundan kalıntı. Ahşap, plastik vb.   Üretilen enkaz fraksiyonları:   * Agrega <8mm. Yaklaşık. 98 ton/sa. * Agrega> 8 <15 mm. Yaklaşık. 42 ton/sa. * Agrega> 15 <25 mm. Yaklaşık. 56 ton/sa.   Kurulu güç:   * Toplam: 410 kW. * Darbeli kırıcı: 225 kW. |

For inquiries / questions please contact:

Cees Duijn Rik Schram

[cees@uquip.eu](mailto:cees@uquip.eu) rik@uquip.eu

+31 (0) 6 53 31 43 09 +31 (0) 6 46 81 93 87