|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Terex Breek/Zeef installatie. (NL)Input: * Puin en Bouw en Sloopafval <500mm.
* SG ca. 1,6 ton /m3.
* Capaciteit 200 t/h.
* Horizontale Impact breker heeft een capaciteit van Ca. 265 t/h.
* Terrein ca 30 x 50m. Hoogte 8- 11m.

Output:* Fe Schrot.
* Residu van het sorteerstation. Hout, plastics enz.

Geproduceerde puin fracties: * Aggregaat <8mm. Ca. 98 t/h.
* Aggregaat >8<15mm. Ca. 42 t/h.
* Aggregaat >15<25mm. Ca. 56 t/h.

Geïnstalleerd vermogen:* Totaal: 410 kW.
* Impact breker: 225 kW.
 |

|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Terex Crushing Screening Plant. (Eng.)Input:* Clean Rubble and Construction Demolition waste. <500mm.
* Bulk Density 1.6 t/m3.
* Process Capacity 200 t/h.
* Horizontal shaft Impact crusher has a process capacity of 265 t/h.
* Footprint ca 30 x 50m. Height 8-11m. Excluding stockpiles.

Output:* Ferrous scrap.
* Unwanted residue from the picking station. (Wood, plastic, etc.)

Produced material fractions.* Aggregate <8mm. Approx. 98 t/h.
* Aggregate >8<15mm. Approx. 42 t/h.
* Aggregate >15<25 mm. Approx. 56 t/h.

Installed motor power:* Total: 410 kW.
* Impact Crusher: 225 kW.
 |

|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Terex Brech und Sieb Anlage. (D)Aufgabe:* Bauschutt Misch abfall <500mm.
* Schuut gewicht ca 1,6 t/m3.
* Leistung 200 t/st.
* Horizontal Impact Brecher, Leistung ca. 265 t/st.
* Bau oberflach: ca 30 x 50m. Höhe ca 8-12m.

Production.* Fe Schrott.
* Residu von Sortier station. Holz, plastic usw.

Produzierte Aggregaten:* Kornung <8mm. Ca. 98 t/h.
* Kornung >8<15mm. Ca. 42 t/h.
* Kornung >15<25mm. Ca. 56 t/h.

Installierte Motor leistung:* Total: 410 kW.
* Impact Brecher: 225 kW.
 |

|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Installation TEREX de concassage et criblage (FR)Entrée: * Déchets de démolition et construction <500mm.
* Densité entrante environ 1,6 tonne /m3.
* Capacité 200 t/h.
* Broyeur à percussion horizontal avec une capacité d’environ 265 tonnes/heure
* Empreinte environ 30 x 50m. Hauteur 8- 11m.

Sortie:* Déchets Ferreux
* Résidu de la plateforme de tri. Du bois/ plastiques etc.

Fractions de matériaux de constructions produites: * Granulat <8mm. Environ 98 t/h.
* Granulat >8<15mm. Environ 42 t/h.
* Granulat >15<25mm. Environ 56 t/h.

Puissance installée:* Total: 410 kW.
* Broyeur à percussion: 225 kW.
 |

|  |
| --- |
| UQuip ref 28-03, Terex Kırma / Elek kurulumu. (TR)Input: * Moloz ve İnşaat ve Yıkım Atıkları <500mm.
* SG yaklaşık 1,6 ton/m3.
* Kapasite 200 ton/sa.
* Yatay Darbeli kırıcı, Yaklaşık kapasiteye sahiptir. 265 ton/sa.
* Arazi yaklaşık 30 x 50m. Yükseklik 8-11m.

Output: * Fe Schrot.
* Ayıklama istasyonundan kalıntı. Ahşap, plastik vb.

Üretilen enkaz fraksiyonları: * Agrega <8mm. Yaklaşık. 98 ton/sa.
* Agrega> 8 <15 mm. Yaklaşık. 42 ton/sa.
* Agrega> 15 <25 mm. Yaklaşık. 56 ton/sa.

Kurulu güç:* Toplam: 410 kW.
* Darbeli kırıcı: 225 kW.
 |

For inquiries / questions please contact:

Cees Duijn Rik Schram

cees@uquip.eu rik@uquip.eu

+31 (0) 6 53 31 43 09 +31 (0) 6 46 81 93 87